觀測坪資料轉檔 ObsDataTransform.py

   使用方法：
      把原始的 txt 檔 (可選擇 1 個、多個、或整個目錄)  拖曳到執行檔上即可。
      輸入 ：
          20190825.txt
      輸出 (在輸入檔案的同一個目錄下產生) ：
          20190825.csv  => 分鐘資料
          hour_20190825.csv => 小時資料
   
   注意事項：
      1. 增加兩個參考的設定檔 mn_fmt.txt 及 mnr2_fmt.txt
      2. 其中 mn_fmt.txt 欄位 DD_F10 , DD_10D 重複定義，因此變更欄位名稱(DD_X10D, DDF10T)：
            41,DD_X10D,SI,2,0,日最大10分鐘平均風向,方位,日最大10分鐘平均風向,
            42,DDF10T,C,4,0,日最大10分鐘風發生時間,時分(HHmm),日最大10分鐘風發生時間,
      
   其中 小時資料處理規則：
      1. 'DD_XXD', 'DD_FXX', 'DD_RX10_2', 'DD_RX60_2', 'DD_TR_2' => 取最大值
      2. 'DD_Rmn', 'DD_RAD' => 累加值
      3. DD_10D, DD_F10 => 轉為 U,V 後計算平均
      4. 型態為 'SI' (數值) => 平均值
      5. 其他型態 'C' => 取用該小時第一個值

build exe:
  pyinstaller -F -c ObsDataTransform.py